Описание продукта.

Спасибо за то, что вы выбрали наше беспроводное коммуникационное устройство HM289 (HM-588) для мотоциклистов. Это руководство пользователя предоставит Вам необходимую информацию по управлению устройством, но перед использованием гарнитуры Вы должны изучить функциональность Bluetoothна вашем телефоне/устройстве GPS.

Bluetooth гарнитура для шлема HM-588 даёт Вам возможность осуществлять звонки, наслаждаться музыкой во время вождения с максимальным комфортом и безопасностью. Так же доступна функция прямой коммуникации водитель-водитель/водитель-пассажир.

1. МФК (мультифункциональнаякнопка)
2. Громкость+ (Громкость+/переход на следующий трек/голосовой вызов)
3. Кнопка управления (Питание/Соединение/Интерком)
4. LED индикатор
5. Громкость- (Громкость-/переход на следующий трек/голосовой вызов)

Основные функции:

* Беспроводная технология Bluetooth. Свободно переключайтесь между мобильным телефоном, переговорным устройством и стерео источниками.
* Поддержка голосовых вызовов
* Поддержка звонка на последний набранный номер
* Функции ответа на звонок/сброса/удержания
* Независимый канал для мобильного телефона
* Контроль уровня громкости
* Первый приоритет для мобильного телефона
* Поддержка дистанции 800м для прямой коммуникации
* DSP – понижения уровня шума ветра обсепечивает высокое качество звучания при движении по трассе
* Независимое управление громкостью интеркома
* Поддержка A2DP
* Воспроизведение музыки с телефона или другого устройства, используя A2DP
* Поддержка управления музыкой (воспроизвести/пауза/вперед/назад) с помощью AVRCP
* Независимое управление громкостью
* Поддержка подключения к GPS навигации
* Поддержка GPS аудио
* Поддержка управления музыкой (воспроизвести/пауза/вперед/назад) с помощью AVRCP
* Независимое управление громкостью
* ФМ радио (опционально)
* Доступные частоты 76-108MHz
* Независимое управление громкостью радио
* Первый приоритет мобильной связи

Действия.

Включение.

В выключенном состоянии нажмите кнопку управления и держите около 2х секунд, пока не услышите короткий звук (ди), отпустите кнопку, если синий индикатор мигает – включение прошло успешно

Выключение.

Во включенном состоянии нажмите кнопку управления и держите около 8 секунд, пока не услышите длинный звук (ди), если все индикаторы погасли – выключение прошло успешно.

ШАГ1.

Подключение коммуникационного устройства к мобильному телефону:

1. Расположите HM-588 и мобильный телефон на расстоянии не более метра в зоне прямой видимости
2. Убедитесь, что коммуникационное устройство выключено
3. Нажмите и удерживайте кнопку управления примерно 8 секунд, пока не услышите звук «ду-ду», синяя и красная лампочки будут мигать по очереди и коммуникационное устройство перейдет в режим установки соединения
4. Следуя инструкциям для Вашего мобильного телефона включите функцию Bluetooth и запустите поиск устройств
5. Из найденных устройств выберите HM588 и попробуйте подключить. При запросе пин-кода введите «0000». Как только подключение будет установлено, мигание лампочки сменится с сине/красного на синее, Вы услышите звук «ди», который будет означать успешную установку соединения. Теперь вы можете использовать гарнитуру для приема звонков и прослушивания музыки.

Операции с телефонными звонками:

1. Ответ на входящий звонок. Осуществляется коротким нажатием мультифункциональной кнопки
2. Автоматический ответ на входящий звонок. Происходит после двух звонков (примерно 8 секунд), если гарнитура ничем не занята, звонок будет принят
3. Сброс звонка. Услышав входящий звонок зажмите мультифункциональную кнопку на 3 секунды. Вы услышите звук «ду», который будет означать, что звонок отклонён.
4. Положить трубку. Во время звонка, коротко нажмите мультифункциональную кнопку, чтобы закончить звонок.
5. Переключение звука. Во время звонка зажмите мультифункциональную кнопку на три секунды. Вы услышите звук «ду», который будет означать, что звук переведен на мобильный телефон. Чтобы переключить звук обратно – повторите операцию
6. Дозвон по последнему набранному номеру. Чтобы позвонить по последнему набранному номеру дважды быстро нажмите кнопку «Громкость-»
7. Голосовой набор. Дважды быстро нажмите кнопку «Громкость+», телефон предложит произнести имя контакта (Важно: эта функция требует, чтобы мобильный телефон поддерживаетA2DPи AVRCP, также убедитесь, что Ваш телефон поддерживает функцию голосового набора)

ШАГ 2.

Подключение коммуникационных устройств (между собой)

1. Убедитесь, что коммуникационное устройство выключено.
	1. Нажмите и удерживайте кнопку управления пока индикатор не замигает синим/красным для входа в режим синхронизации
	2. Коротко нажмите кнопку управления на одном из устройств, находящихся в режиме синхронизации, оно начнёт поиск устройства, которое так же находится на этапе синхронизации, и попробует подключиться (Важно: не нажимайте одновременно кнопки управления на обоих устройствах)
	3. Через красный индикатор на обоих устройствах выключится, и начнёт медленно мигать синим. Синхронизация завершена.
	4. Чтобы подключиться к другому устройству выполните действия, описанные выше

2. При первом подключении после удачной синхронизации коротко нажмите кнопку управления на любом устройстве чтобы активировать коммуникационную функцию

3. Синхронизация производится один раз. После этого устрйоства, находящиеся в зоне доступа друг друга будут подключаться автоматически.

4. Если один из пользователей хочет отключить функцию интеркома, необходимо коротко нажать кнопку управления. Функция будет отключена

5. Нажимайте кнопки громкости для настройки комфортного уровня громкости. При достижении максимального/минимального уровня Вы услышите звук «дидонг»

6. Мобильный телефон имеет наивысший приоритет. Звонок прервёт функцию интеркома. После окончания звонка функция автоматически восстановится

7. Пользователь может выбрать, с каким водителем разговаривать (можно подключить в сумме 3 шлема)

7.1 Чтобы говорить с третьим водителем дважды коротко нажмите кнопку управления, произойдёт подключение к третьему водителю, гарнитура которого находится в режиме ожидания

7.2 Водитель, гарнитура которого находится в режиме ожидания, может инициировать разговор с другими двумя, для этого необходимо дважды коротко нажать кнопку управления

7.3 Вызываемый водитель услышит звук «дудуду» и может дважды коротко нажать кнопку управления, чтобы принять звонок, или ничего не делать, чтобы проигнорировать звонок (необходимо синхронизировать все три устройства, возможны режимы Водитель-Пассажир-Другой Водитель, или Водитель-два других Водителя)

Управление воспроизведением и громкостью музыки.

Управление треками

1. Следующий трек. Нажать «Громкость-»
2. Предыдущий трек (или заново проиграть текущий). Нажать «Громкость+» (функция требует наличия в мобильном телефоне A2DPи AVRCP)

Управление громкостью

Нажмите и держите «Громкость+» для увеличения или «Громкость-» для уменьшения громкости. Отпустите, когда громкость будет удовлетворяющей. При достижении минимума или максимума Вы услышите звук «дидонг»

Функция автоматического переключения

1. В режиме воспроизведения музыки или в режиме интеркома в случае входящего или исходящего звонка аудио переключится в режим мобильного звонка, после того, как звонок закончен, возобновится воспроизведение трека/режим интеркома
2. Короткое нажатие на мультифункциональную кнопку в режиме воспроизведения остановит воспроизведение и переключит гарнитуру в режим интеркома. После окончания разговора воспроизведение включится автоматически (Важно: промежуток между окончанием звонка и возвращением в режим интеркома может занимать 5 секунд или больше, в зависимости от модели телефона)

Операции с устройствами GPS

1. Пожалуйста, синхронизируйте устройство GPS используя руководство пользователя данного устройства. Аудио-информация передаётся с GPS через A2DP
2. Настройка громкости: Нажмите и держите «Громкость+» для увеличения или «Громкость-» для уменьшения громкости. Отпустите, когда громкость будет удовлетворяющей. При достижении минимума или максимума Вы услышите звук «дидонг»
3. Мобильные звонки и интерком имеют более высокий приоритет. Мобильный звонок или интерком вызов прервут звук от GPS. По окончании разговора аудио автоматически восстановится

Операции с ФМ радио

1. Включить/выключить FM. Дважды быстро нажать на мультифункциональную кнопку.
2. Поиск вперед. Нажать клавишу «Громкость+»
3. Поиск назад. Нажать кнопку «Громкость-»
4. Настройка громкости. Нажмите и держите «Громкость+» для увеличения или «Громкость-» для уменьшения громкости. Отпустите, когда громкость будет удовлетворяющей. При достижении минимума или максимума Вы услышите звук «дидонг»
5. Мобильные звонки и интерком имеют более высокий приоритет. Мобильный звонок или интерком вызов прервут звук от радио. По окончании разговора аудио автоматически восстановится

Решение проблем

1. Устройство не включается. Батарея разряжена, зарядите в течение 3х часов
2. Нет звука. Проверьте, правильно ли подключены и установлены динамики? Не убавлен ли звук на минимум?
3. В динамиках слышно эхо. Если микрофон слишком близко к динамикам, он будет создавать эхо. Отодвиньте микрофон от динамиков
4. Потеря сигнала от телефона или устройств воспроизведения музыки. Проверьте заряд батареи, а так же расстояние до источника сигнала (не более 10 метров), проверьте наличие препятствий (металл, вода), которые могут поглощать сигнал
5. Не синхронизируется с мобильным телефоном. Очистите все синхронизации, положите телефон и шлем на расстоянии 1 метра, проверьте пин-код «0000» и попробуйте ещё раз
6. Не подключается к мобильному телефону. Убедитесь, что Bluetoothна телефон включен, и поддерживается необходимый стандарт HSP, HFP, A2DP, AVRCP. Проверьте подключение до покупки, т.к. некоторые телефоны могут не поддерживать нужный формат
7. Не работает автоматическое подключение/переподключение к мобильному телефону. Удалите всю информацию о синхронизации с гарнитуры, удалите все Bluetooth устройства с телефона, выключите телефон, выньте батарейку на несколько секунд, вставьте, включите, перезагрузите функцию Bluetooth, после успешного подключения устройств убедитесь, что гарнитура добавлена в доверенные устройства, и телефон не находится в режиме вибро. Теперь переподключение должно работать.
8. Перегрузка системы. В местах с сильными радиосигналами (телевышки, аэропорты, и т.п.) система может быть перегружена и выключится. Просто поставьте устройство на зарядку и оно будет работать нормально.
9. Проблемы с индикацией зарядки

А. в случае долгого отсутствия зарядки уровень батареи может опуститься слишком низко, поэтому поставьте устройство на зарядку на час, затем переподключите зарядное устройство и индикатор будет отображать информацию в заданном режиме. Имейте в виду, что пред-зарядка в течение часа не является частью нормального процесса зарядки

Б. Попробуйте заменить зарядный кабель или адаптер

В. В HM588 красный индикатор горит постоянно – означает, что устройство полностью заряжено.

1. Использование устройства во время зарядки. Устройство можно использовать во время зарядки, но необходимо иметь в виду, что при подключении зарядного устройства происходит сброс для инициализации определённых параметров, поэтому для нормального использования включите устройство.
2. Использование мотоциклетного зарядного устройства. Может быть использован, при условии соблюдения полярности, вольтажа (5-6V) и прочих параметров, предусмотренных заводом-изготовителем.
3. Если пункты 1-11 не помогают, обратитесь в авторизованный сервисный центр

В шлеме установлена батаеря увеличенной емкости. Заряжайте в течение 3 часов пока красный индикатор не погаснет.

Важно: 1. Обращайтесь с USBзарядкой аккуратно. 2. Чтобы дольше сохранить батарею, неиспользуемый шлем храните при температуре 15-25 градусов Цельсия.

LEDиндикатор

Тип Значение

Все выключены Питание выключено

Мигает красным и синим Режим синхронизации

Красный мигает каждые 3 сек. Батарея разряжена

Красный мигает каждую сек. HM588 режим зарядки

Постоянно горит красный HM289 – зарядка/HM588 –полностью заряжен

Красный индикатор гаснет при полной зарядке HM289